IBC Energie Wasser Chur
Felsenaustrasse 29, 7000 Chur

Technik & Netze
+41 81 254 48 00, verkauf@ibc-chur.ch

Anschlussgesuch Anergie Chur West	erfasst am:
Visum:

Objekt:
Strasse:	Nr.:	Parz. Nr.:
Bauherrschaft:
Bauherrenvertreter:

Auslegungsdaten:	Anschlusswert Anergie Total:	[lt/s]
Anschlusswert Anergie Heizen:	[lt/s]	[kW]
Anschlusswert Anergie Kühlen:	[lt/s]	[kW]
Vorgesehener Bedarf Anergie:	[m3/a]	[kWh/a]
Steuersignal Regelventil Heizen:	□ 0-10 V □ 4-20 mA
Steuersignal Regelventil Kühlen:	□ 0-10 V □ 4-20 mA

Rechnung an:
Hauseinführung und Zählerstandort müssen vor Baubeginn mit den zuständigen Abteilungen der IBC Energie Wasser Chur abgeklärt werden.
Ort/Datum:	Der Auftraggeber (Stempel und Unterschrift):
Beilagen:	Situationsplan Grundrissplan Mst. 1:50	Grundrissplan Mst. 1:100

—————————————————————————————————————————————

Kälteleistung (Verdampferleistung der Wärmepumpe) = Heizleistung - Leistungsaufnahme der Verdichter